VERTEX TANGO

De Vertex Tango schept met zijn natuurlijke strakke vormen allure in elk interieur. Of u nu kiest voor een minimalistische look of voor een gezellige warme sfeer. Zijn naadloze, gehoekte afwerking maakt de Vertex Tango stijlvol en egaal in elk opzicht. Kies één van onze 35 kleuren om een perfecte harmonie te vinden tussen uw woning en uw Vertex Tango radiator.

Product: decoratieve verticale radiator met middenaansluiting, minimale afstand tussen muur en radiator en strakke gehoekte afwerking

Afwerking: volledig naadloos, gehoekt design

Meegeleverd: J-consoles, schroeven, pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en –pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ½” binnendraad (inclusief middenaansluiting)

Ophangstrippen: geen ophangstrippen

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt met beschermende schuimkussens, in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 110 °C

Conformiteit: volgens EN442

Types: 21 | 22

Hoogtes: 1.820 | 2.020 mm

Lengtes: 510 | 610 mm

Dieptes: 96 | 119 mm