VERTEX STYLE

Der Vertex Style Heizkörper ist die vertikale Ausführung des Planar Style Heizkörpers. Dank seiner platzsparenden Eigenschaft ist der Vertex Style insbesondere für kleine Räume geeignet. Durch die Kombination der horizontalen und der vertikalen Linien des Planar Style und des Vertex Style wird in der ganzen Wohnung ein räumliches Gefühl erzeugt und Leichtigkeit geschaffen.

Produkt: dekorativer Vertikalheizkörper mit flacher Vorderseite mit Schattenfuge und Mittenanschluss

Verarbeitung: dekorative flache Vorderseite mit Schattenfuge, mit Seitenverkleidungen

Mitgeliefert: J-Konsolen, Schrauben und Dübel, ETA-Sicherheitsschrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen, Montageanleitung

Anschlüsse: 4 x ½" Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss

Befestigungslaschen: keine Laschen

Verpackung: Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Höhe - Länge.

Garantie: 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben: Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL- Farben.

Betriebsüberdruck: max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)

Medium: Heisswasser bis 110 °C

Norm: nach EN442

Qualitätssicherung: RAL und NF

Typen: 11 | 20 | 21 | 22

Höhen: 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 mm

Längen: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 mm

Tiefen: 49 | 79 | 79 | 102 mm