CLOUD

De Cloud is een stalen radiator met gladde, gebogen voorkant. Met behulp van droge traagheidstechnologie verwarmt de radiator de lucht in uw kamers via een convectieproces, waardoor uitzonderlijke warmte en opmerkelijke energie-efficiëntie worden geboden, verpakt in één enkele oplossing.

Product: Elektrische droge inertie radiator

Voorgemonteerd: Thermostaat en een 1,2 m geïsoleerde kabel met stekker.

Meegeleverd: Consoles, schroeven, pluggen en handleiding.

Regeling: Functioneert via geïntegreerde thermostaat met weekprogrammatie, open raam detectie, aanwezigheidsdetectie en boost functie.

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: elektrisch vermogen – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar op de radiator en 2 jaar op de elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad en de radiator buiten spatbereik staat.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd en gepoederlakt.

Kleuren: Verkeerswit of antracietgrijs

Conformiteit: EcoDesign 2018 (EU Verordening 2015/1188)

Technische gegevens: spanning 230V ~50Hz, IP24, klasse II

Hoogte: 600 mm

Lengtes: 470 | 550 | 830 | 1.040 mm

Diepte: 83 mm

Afgifte: 700 | 1.000 | 1.500 | 2.000 W