GILIA SINGLE E

Ein attraktiver elektrischer Handtuchheizkörper in Weiß, der zeitlose Eleganz und funktionale Energieeffizienz bietet. Der elektrische Handtuchheizkörper Gilia Single E ist die perfekte Wahl für Badezimmer und verfügt über ein einfaches und elegantes Rohr-auf-Rohr-Design, das ausreichend und bequemen Platz zum Aufhängen von Handtüchern bietet.

Produkt: Elektrischer, vertikaler Rundrohrdesignheizkörper

Vormontiert: Vorgefüllte Heizflüssigkeit, ausgestattet mit Thermostat und 1,2 m isoliertem Kabel mit Stecker.

Mitgeliefert: Konsolen, Schrauben, Dübel und Montageanleitung.

Steuerung: über integriertem Thermostat mit Wochenprogrammierung, Fenster offen Erkennung, Anwesenheitserkennung und Boost-Funktion.

Verpackung: Alle unsere Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Wärmeleistung - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie: 10 Jahre für den Heizkörper und 2 Jahre für die elektrische Bauteile, bei Einhaltung der Installationsvorschriften, bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad und außerhalb des Spritzbereich.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert und pulverbeschichtet.

Farbe: Verkehrsweiß

Norm: Ökodesign-Verordnung 2018 (EU Verordnung 2015/1188)

Technische Daten: Netzspannung 230V ~50Hz, IP34, Klasse II

Bauhöhen: 1.195 | 1.523 | 1.810 mm

Anzahl der Rohre: 23 | 29 | 36

Baulängen: 500 | 600 mm

Bautiefe: 56 mm

Wärmeleistung: 500 | 700 | 1.000 W

Rohre: waagrecht, O-Form, Durchmesser 22 mm

Verteilrohre: senkrecht, O-Form, Durchmesser 35 mm