RENO PLANAR

Le Reno Planar est un radiateur compact, équipé d'une belle face plane décorative, spécialement conçu pour une utilisation dans les rénovations domiciliaires. Ses dimensions très spécifiques permettent de remplacer les anciens radiateurs en fonte et plissés tout en préservant la tuyauterie existante. Un assemblage simple et rapide est possible sans transformation. De plus, ce radiateur offre les mêmes avantages que le radiateur compact grâce à sa finition avec habillage solide et grille décorative.

Produit: radiateur panneau habillé et à face plane avec entraxe spécifique

Finition: face plane décorative, grille supérieure et joues

Fourni avec: instructions de montage

Raccordements: 4 x ½” à filetage intérieur

Étriers: 2 paires d’étriers jusqu’à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire par cataphorèse et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.

Couleurs: blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL

Pression de service max.: 10 bar (testé à 13 bar)

Température max.: 110 °C

Conformité: selon EN442

Types: 21 | 22 | 33

Hauteurs: 550 | 950 mm

Longueurs: 400 – 2.000 mm

Profondeurs: 79 | 102 | 160 mm