VERTEX PLAN

Der Vertex Plan hat eine formstrenge, zurückhaltende Ausstrahlung. Dank seiner platzsparenden Eigenschaft ist er insbesondere für kleine Räume geeignet.
Er lässt sich perfekt mit dem Planar 8 kombinieren.

Das klare, schnörkellose Design verschafft Ihrer Wohnung eine moderne Ausstrahlung.

Produkt: dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und flacher Vorderseite

Verarbeitung: dekorative flache Vorderseite mit Seitenverkleidungen

Mitgeliefert: J-Konsolen, Schrauben, Dübel, ETA-Sicherheitsschrauben und -dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen, Montageanleitung

Anschlüsse: 4 x ½" Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss

Befestigungslaschen: keine Laschen

Verpackung: Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie: 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben: Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Betriebsüberdruck: max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)

Medium: max. Heisswasser bis 110 °C

Norm: nach EN442

Qualitätssicherung: NF

Typen: 11 | 20 | 21 | 22

Bauhöhen: 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 mm

Baulängen: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 mm

Bautiefen: 49 | 79 | 79 | 102 mm